# Mini HMS parlør

| **NORSK** | **ENGELSK** | **POLSK** | **RUSSISK** |
| --- | --- | --- | --- |
| Farlig arbeid | High Risk operations | niebezpieczne pracy | Опасная работа |
| Fare! | Danger | Niebezpieczeństwo! | Опасность! |
| Gå unna! | Step back! | Idź stąd! | Уходи! |
| Ikke rør! | Don’t touch | Nie dotykać! | Не трогайте! |
| Førstehjelp | First aid | Pierwszy | оказание первой помощи |
| Ring Ambulance 113 | Call the ambulance 113 | Pogotowie zadzwonić 113 | Вызовите скорую помощь 113 |
| Delta | Attend | Uczestniczyć | посещать |
| Møte | Meeting | Spotkanie | встреча |
| Vernerunde | Safety Inspection | Inspekcji bezpieczeństwa | инспекции безопасности |
| Verneutstyr | PPE (Personal Protective Equipment) | Sprzęt ochronny | защитное оборудование |
| Hjelm | Hardhat | Kask | шлем |
| Vernesko | Safety shoes / boots | Obuwie ochronne | Защитная обувь / ботинки |
| Vernebriller | Goggles | Okulary ochronne | очки |
| Refleksvest | High viz west | Odblaskowy | отражающий |
| Verneklær | Protective clothing | Odzież ochronna | Защитная одежда |
| Støvmaske | Protective mask | Maskę przeciwpyłową | Защитные маски |
| Fallende gjenstander | Dropped objects | Spadające przedmioty | Падает объектов |
| Arbeid i tanker / lukkede rom | Confined Space | Ppracy w ograniczony | замкнутое пространство |
| Arbeid i høyden | Work at Height | Pracy w wysokość | Работа на высоте |
| Sikkerhetssele | Harness | Uprząż | упряжь |
| Å være huket på (kroken på sikkerhetsselen er huket på) | To be clipped on | Aby mieć ostrzyżone | Чтобы быть обрезано по |
| Stillas | Scaffold, platform | Rusztowanie | строительные леса |
| Sparkekant (på stillas) | Kickboard | Krawędzi rzutu | Край линии |
| Stillasbord | Scaffold boards | Deski rusztowania | леса плат |
| Stige | Ladder | Drabina | лестница |
| Gardintrapp | Stepladder | Drabina składana | лестнице, ведущей вниз |
| Lift | Lift / “cherrypicker” | Wyciąg/winda | мобильной платформы подъемные |
| Verktøy | Tool | Narzędzia | инструменты |
| Løfteoperasjoner | Lifting operations | operacji Lifiting | подъемные |
| Løftestropper | Soft slings | Temblak | Подъемные ремни |
| Wire slings | Slings | Drutu sling | Провод стропы |
| Kjetting | Chain | łańcuch | цепь |
| Material undersøkelse/sveiserøntgen etc. | NDE (Non Destructive Testing) | Rentgenowski badania | Рентген обзор |
| Høy/lav spenning | High/low voltage | Wysoki/ niski napięcia | Высокое / низкое напряжение |
| Strømstyrke | Current (Ampere) | natężenie w amperach | сила тока |
| Merking og låsing av spenningssatte anlegg | LOTO (Lock Out Tag Out) | Blokada na Tag | Блокировка из тегов |
| Spenningsatt anlegg/ledning | Live installation / wire | Ustaw napięcie roślina - staw napięcie roślina | Живая установки |
| Isolert verktøy | Insulated tool | Narzędzia izolowane | Изолированный инструмент |
| Datablad - Kjemisk stoff | Safety data Sheet (SDS) | Chemia Karta | Технические данные - Химические вещества |
| Formann | Supervisor | przewodniczący | председатель |
| Verneombud | Safety Delegate | Rzecznik ds. BHP | Безопасность представителей |
| AMU | Working Environment Committy | BHP zakres | Рабочие comitty |
| Arbeidstilsynet | The Norwegian Labour Inspection Authority | Inspekcji Pracy | инспекции труда |
| Bedriftshelsetjeneste | Medical Service | służby zdrowia w miejscu pracy | здравоохранение на производстве |